À partir des éléments fournis dans le contexte Tiers Lieux 86, complétez le plan d’adressage réseau pour l’ETP de Chasseneuil. Choisir les paramètres ville et site avec les valeurs pour la ville v = 2 et pour le site s = B.

|  |  |
| --- | --- |
| Adresses de sous-réseaux | Adresses IP du routeur WAN & parefeu |
| **BUREAUX** –  Passerelle par défaut : 192.168.20.254  **DMZ** –  Passerelle par défaut : 192.168.20.254.  **Serveurs** –  Passerelle par défaut :192.168.20.254  **WiFi PUBLIC** –  Passerelle par défaut :  **INTERCO** – | LAN  : 192.168.50.0  **WiFi** PUBLIC : visiteurs .  Externe :192.168.20.254  Nom DNS : tierslieux86.fr |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Service | Hôte | Ad IP | masque | Adresse  réseau | Adresse  passerelle | VLAN  Numéro |
| Administratif | A1 | 192.168.20.10 | 255.255.255.0 | 192.168.20.0 | 192.168.20.254 | 20 |
| Administratif | A2 | 192.168.20.11 | 255.255.255.0 | 192.168.20.0 | 192.168.20.254 | 20 |
| Entreprise | E1 | 192.168.40.10 | 255.255.255.0 | 192.168.40.0 | 192.168.20.254 | 40 |
| Entreprise | E2 | 192.168.40.11 | 255.255.255.0 | 192.168.40.0 | 192.168.20.254 | 40 |
| Public | X1 | 192.168.50.10 | 255.255.255.0 | 192.168.50.0 | 192.168.20.254 | 50 |
| Public | X2 | 192.168.50.11 | 255.255.255.0 | 192.168.50.0 | 192.168.20.254 | 50 |

Tester la connectivité des différents postes en adressage fixe :

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administratif | | Entreprises | | Public | | Internet |
| Test de connectivité  vers le poste :  Du poste : | A1 | A2 | E1 | E2 | X1 | X2 |  |
| Administratif: A1 | Oui | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui |
| Administratif: A2 | Oui | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non |
| Entreprise: E1 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
| Entreprise : E2 | Oui | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Oui |
| Public: X2 | Non | Oui | Oui | Oui | Non | Non | Oui |
| Public: X2 | Oui | Non | Oui | Non | Oui | Non | Oui |